**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**“СОРМАТ”**

*МАШИНКА ЗАКАТОЧНАЯ*

*Модель МЗ07.00.000*

***Руководство по эксплуатации***

*МЗ07.00.000 РЭ*

**

*г. Краснодар*

*2021 г.*

1. **Общие сведения**

1.1. Наименование изделия -  **машинка закаточная**.

1.2. Обозначение -  **модель МЗ07.00.000 .**

1.3. Назначение - машинка закаточная предназначена для закатки круглых жестяных банок с обычными крышками (кроме, легко вскрываемых и с язычком) изготовленных из жести толщиной 0,18-0,2 мм в домашних условиях.

1.4. Область применения – в домашних условиях или на фермерских хозяйствах.

1.5. Климатическое исполнение – УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

* 1. Основные технические данные и характеристики машинки закаточной приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Значение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Закатываемые банки, обозначение по ГОСТ 5981-88 | 4 | 7 | 9 | 46 | 43 | 38 | | 5 | | 6 | | 21 | | 2 | | 3 | | 8 | | 11 | 12 | 13 |
| - внутренний диаметр, мм | 72,8 | | | | | 83,4 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| - высота наружная, мм | 70 | 84 | 95 | 109 | 114 | 46 | 52 | | 57 | | 23,5 | | 30,5 | | 40,4 | | 53,2 | | 70 | | 82 | 124 |
| - вместимость номинальная, см3 | 260 | 320 | 370 | 425 | 445 | 210 | 240 | | 270 | | 130 | | 175 | | 250 | | 353 | | 475 | | 580 | 895 |
| 2 | Габаритные размеры, мм:  - длина  - ширина  - высота, max | 320  260…320  460…565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Масса в сборе, кг | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Допускаемые отклонения на показатели по п.п. 2, 3 - ±  10%.


******

Рис. 1 Машинка закаточная

1. **Устройство**

Основными элементами изделия (рис. 1) являются корпус 1, ручка поджатия банки 2 со столом 4, ручка вращения банки 3, закатные ролики 5 и 6 с винтами для их привода 7 и 8, приводной грибок 12, а также зажимной винт 9 для закрепления машинки на столе.

1. **Порядок работы**

Установить машинку на краю стола, закрепив её винтом 9.

Ручку поджатия банки 2 установить на винт и закрепить болтом с шайбой (входят в комплект поставки).

Ручку вращения банки 3 установить на валик приводной и закрепить болтом с шайбой. (входят в комплект поставки)

Винты подвода закаточных роликов 7 и 8 (входят в комплект поставки) ввернуть в рычаги **согласно цветовой разметке.**

Банку накрытую крышкой надеть на ведущий грибок 12 и поджать столом 4.

При помощи ручки 2 поджать банку с крышкой к верхнему приводному ролику.

Вращая ручку 3 привести во вращение банку с крышкой.

К вращающейся банке с крышкой при помощи винта 7 подвести первый закаточный ролик 5 и закатать крышку до упора. Затем отвести ролик.

К вращающейся банке с крышкой при помощи винта 8 подвести второй закаточный ролик 6 и закатать крышку до упора. Затем отвести ролик.

Вращая ручку 2 опустить стол 4 и извлечь закатанную банку из рабочей зоны машинки.

1. **Настройка роликов.**

Для нормальной работы закаточной машинки необходимо выставить закатные ролик. Первоначальная выставка роликов производится на заводе-изготовителе. В дальнейшем можно производить выставку ролика в домашних условиях. Необходимо чтобы ролик, при подводе его к банке, начинал касаться крышки примерно на середине заходного конуса. Для этого необходимо расконтрить гайку 11 и вращая ось 10 поднять или опустить ролик на необходимую высоту, затем законтрить гайку 11.

1. **Порядок обслуживания.**

После использования машинки, её необходимо промыть, протереть, высушить и поверхности роликов 5 и 6, стола 4 и верхнего приводного ролика смазать солидолом.

В случае поломки машинки обращаться на завод-изготовитель.

**7. Гарантийные обязательства**

Завод-изготовитель гарантирует работу машинки закаточной в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации, согласно данному руководству.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений, внесенных изготовителем после подписания и выпуска в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации поступающей с ними.

**Ваши замечания и предложения просим высылать:**

**Поставщику - ООО «ФОРКОМ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69**

**Факс (861) 257-04-06,** **(861) 275-66-61, (861) 252-02-47**

 **Эл.почта:** [**pkc\_format@mail.ru**](mailto:pkc_format@mail.ru)**, www.pkc-format.ru, ICQ: 374-395-621**

**Заводу-изготовителю - ООО «СОРМАТ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69**

 **(861) 274-23-27**

 **Эл.почта:** [**sormat-kb@mail.ru**](mailto:sormat-kb@mail.ru)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Наименование изделия - **Машинка закаточная**

Обозначение -   **МЗ07.00.000**

Заводской № \_\_\_

На основании осмотра и проведенных испытаний изделие признано годным к эксплуатации.

Машинка закаточная соответствует техническим условиям ТУ9697-012-77249402-2014

Машинка закаточная укомплектована согласно спецификации МЗ07.00.000.

Подписи лиц, ответственных за приёмку:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приёмки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ**

В комплект поставки машинки закаточной входит:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол** |
| Машинка закаточная в сборе без ручек | 1 |
| Рукоятка угловая DIN468-63V10 (Ручка поджатия банки) | 1 |
| Рукоятка угловая с вращающейся ручкой МТ.130 АS-14х14  (Ручка вращения банки) | 1 |
| Ручка-фиксатор Ø42М8-70ЧН в сборе с гайками. (Винт подвода закаточных роликов) | 2 |
| Болт М6-6gx16.21.12Х18Н10Т ГОСТ 7808-70 | 2 |
| Шайба С. 6. 21 ГОСТ6958-78 | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка (ящик из гофрокартона) (может поставляться без упаковки) | 1 |

Дата упаковки «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) ( Ф.И.О.)

**ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ**

Дата продажи изделия «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать (штамп) магазина